3.9 SP 指向单元的物理地址 = （SS）\*10H+（SP）=12350H+0100H= 12450H

数据段起始单元的物理地址 = （DS）\*10H = 12340H

因此：SP 指向单元相对数据段而言，偏移地址为 = 12450H – 12340H = 0110H

3.14 10H，20H， -1， 5， 0, 0，0，0, 08，00

3.15 0AH， 0DH， ‘G’，‘o’, ‘o’, ‘d’, 0, 0aH, 00, 14H, 00，

0AH， 0DH， ‘H’， ‘e’, ‘l’, ‘l’, ‘o’, 0, 10H, 00, 20H, 00，

00， 40H，9EH，00，0BH，40H，9EH，00

3.16 345H > 0A987H （左正 右负）

80H < 41H （左负 右正）

8000H<0A987H （8000H 最小的负数， 0FFFFH最大的负数）

71H > 41H （都是正数）

3.17 345H < 0A987H 80H>41H 8000H<0A987H 71H > 41H